**FITXA TÈCNICA**

**EL VESTIT NOU** es representa en un espai escènic útil mínim de 5m d’ample, 5 de fons i 3 d'alt.

En cas de sala amb platea cal un escenari de 40 a 80cm d’altura. En amfiteatre, pot ser a peu pla.

En teatre cambra o fons negre. No cal teló de boca. Vestidor per a 2 persones.

En actuacions a l’aire lliure cal que l’escenari sigui en un espai arrecerat del vent i tenir un espai alternatiu en previsió de maltempsada (pluja, fort vent, etc.).

El control de so i de llum el fem des d'escena mateix, car no ens cal tècnic extern.

Portem taula de so, reproductor MD, 2 micros inalàmbrics i 2 altaveus auto-amplificats de 250w.

*En funció de la vostra disponibilitat, podem connectar directament el senyal de la nostra taula de so (RCA, Cannon o Jack) al vostre sistema d’àudio, i així no muntaríem bafles ni peus.*

I dimmer de llum de 6Kwh (220v o 380v), taula analògica, torres i focus (2 PC 1000 + 6 PC 500).

*També podem usar la vostra llum perquè no hi ha canvis durant l’espectacle. Es tracta de fer una il·luminació general frontal de l'espai escènic (de 5 x 5 amb un fons de 2m d’altura) més 1 contra o zenital al fons d’escena. Tot sense filtres ni regulació durant la funció, amb una potència mínima de 5Kw en total, o el seu equivalent en leds.*

Ens cal 2 connexions elèctriques a peu d’escenari (*especifiqueu-nos les distàncies a escenari*):

1 connexió per a equip de so de 220v 2Kwh base SCHUCKO.
1 connexió per a dimmer llum *(si fos necessari portar-lo)* de 380v 6Kwh preferiblement base CETAC (CEE FORM) 16A (3F+N+T).

*En determinades circumstàncies (a consultar) també podem connectar* *el dimmer:*

***a****/ directament si hi ha mànega amb base CETAC (CEE FORM) 32A (3F+N+T).****b****/ en borns amb la nostra mànega.****c****/ 220v 5Kwh base SCHUCKO amb pontejat des de la nostra mànega.*

Planificació horària:

DURADA: muntatge(amb il·luminació -*interior o exterior nit*-): 2 hores.
muntatge (sense il·luminació): 1 hora 30 minuts.
lapse entre final de muntatge i primera funció: 30 minuts.
representació: 1 hora.
lapse entre final de funció i inici de la següent: 30 minuts.
lapse entre final de funció i inici desmuntatge: 15 minuts.
desmuntatge: 1 hora.

**EL VESTIT NOU** [https://www.rocamorateatre.com/ca/vestit-nou-espectacle-titelles-fil-marionetes.html](http://www.rocamorateatre.com/ca/vestit-nou-espectacle-titelles-fil-marionetes.html)

Vehicle de la companyia: Fiat Ducato 14. alt 2,40m / ample 2m / llarg 4,65m

Rocamora Teatre [www.rocamorateatre.com](http://www.rocamorateatre.com)